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Инструкция по замене IP-адресов СКЗИ Континент АП 
на доменные имена.

IP-адреса необходимо заменить на доменные имена следующим образом:

	№ п/п
	Старый IP-адрес
	Доменное имя

	1
	94.25.22.123
	4800-sd-01.roskazna.ru

	2
	94.25.22.124
	4800-sd-02.roskazna.ru


Таблица 1
1. IP-адрес сервера доступа 94.25.22.123 необходимо заменить на 
4800-sd-01.roskazna.ru;
1. IP-адрес сервера доступа 94.25.22.124 необходимо заменить на 
4800-sd-02.roskazna.ru;

Для подключения СКЗИ «Континент АП» по доменному имени Вам необходимо изменить в настройках СКЗИ «Континент АП» параметр «Адрес СД» следующим образом (доменные имена поддерживаются только на версиях 3.7.*.*** и выше): 
1. Запустите СКЗИ «Континент-АП», (меню «Пуск»  «Код безопасности»  «VPN клиент»). При успешном запуске в области уведомлений появится иконка, отмеченная на рисунке 1. В случае, если программа уже запущена, перейдите к пункту 2;

[image: значконт]
Рисунок 1

1. Кликните правой кнопкой мыши по иконке, отмеченной на рисунке 1, и выберите пункты «Настройка соединения»  «Континент АП», отмеченные на рисунке 2;
[image: настр конт]
Рисунок 2

1. Измените параметр «Адрес СД» в соответствии с таблицей 1:

94.25.22.123 как на рисунке 3 необходимо изменить 
на 4800-sd-01.roskazna.ru как на рисунке 4;


[image: Снимок 1.2]
Рисунок 3
[image: Снимок 1.3]
Рисунок 4


94.25.22.124 как на рисунке 5 необходимо изменить 
на 4800-sd-02.roskazna.ru как на рисунке 6;


[image: Снимок 2.2]
Рисунок 5
[image: Снимок 2.3]
Рисунок 6



1. Сохраните внесенные изменения, нажав кнопку «Ок»;
1. Установите соединение, выбрав действующий сертификат аутентификации СКЗИ «Континент АП».
В случае, если в Вашей организации используются средства контроля трафика, такие как: программируемый маршрутизатор, роутер, прокси-сервер, брандмауэр, фаервол или антивирус со встроенным сетевым экраном и средствами контроля трафика – специалисты Вашей организации настраивают их самостоятельно для обеспечения прохождения трафика до внешних IP-адресов Управления.
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